{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Blad1","Blad2","Blad3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Blad1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"merged":[[6,1,7,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Beräkning av tryckförluster i rörledningar med Mannings formel"]
[]
[null,"V = M × R2/3 × J1/2",null,null,"[J = energilinjens lutning =  tryckförlust per l.e. = m(vp)/m(rör)]"]
[]
[]
[null,"Rördel","M","Æinre","L","F","R","v","J","Dz","Dp"]
[null,null,"(90 á 100)","mm","m","lit/min"," m"," m/s","-","m(vp)","kp/cm2"]
[null,null,90,{"$nulls":3},"","","","",""]
[null,null,90,{"$nulls":3},"","","","",""]
[null,null,90,{"$nulls":3},"","","","",""]
[null,null,90,{"$nulls":3},"","","","",""]
[null,null,90,{"$nulls":3},"","","","",""]
[null,null,90,{"$nulls":3},"","","","",""]
[null,null,90,{"$nulls":3},"","","","",""]
[null,null,90,{"$nulls":3},"","","","",""]
[]
[null,"SUMMA TRYCKFÖRLUST I RÖRLEDNINGARNA",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"Blad2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Blad3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}